**200.1.2.3/24**

**255.255.255.0**

**IP NETWORK: 200.1.2.0**

**IP GATEWAY “CONVENZIONALE” 200.1.2.1**

**IP BROADCAST: 200.1.2.255**

**BIT HOST: 32-24= 8bit**

**BIT NETWORK : 24bit**

**-**

**192.192.1.1/22**

**IP NETWORK : 192.192.0.0**

**IP GATEWAY : 192.192.0.1**

**IP BRODCAST: 192.192.3.255**

**BIT HOST 32-24 =10bit**

**BIT NETWORK : 22bit**

**-**

**126.5.4.3/9**

**IP NETWORK:126.0.0.0**

**IP GATEWAY:126.0.0.1**

**IP BRODCAST:126.127.255.255**

**BIT HOST:32-9=23 BIT**

**BIT NETWORK:126**